|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ph** | **Magnetismus***Magnetische Eigenschaften von Stoffen* | **Station 7** Seite 1 | Zeit: |
|  | **S**toffe |  |
| Wie lässt sich Magnetismus wiegen? **Aufbau**1. Stativstab im Dreifuß verschrauben.
2. Zweiten Stativstab horizontal mit Doppelmuffe am ersten Stativstab befestigen.
3. Zweite Doppelmuffe wie abgebildet befestigen und Metallachse in Bohrung festschrauben.
4. Hebel auf Metallachse stecken und mit Klemmbuchse vor Verrutschen sichern.
5. Gewichtsträger 1g mit Garn am Hebel wie abgebildet befestigen.
6. Plättchen mit Klebeetikett am Gewichtsträger festkleben.
7. Abschließend den Aufbau so justieren, dass links der Abstand zwischen Gewichtsträger und Magnet stimmt und der Gewichtsträger 10g rechts möglichst mittig auf der Waagschale steht.
 |
| Achtung! Der Neodymmagnet ist sehr stark! Lass dir von deiner Lehrerin / deinem Lehrer erklären, wie du mit dem Neodymmagneten experimentieren kannst. |
|  |

49450 5 Version 01.00 Kopiervorlage © Cornelsen Experimenta

**Material**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Neodymmagnet2 Stativstäbe1 Dreifuß2 Doppelmuffen | 1 Metallachse1 Klemmschieber1 Gewicht2 Gewichtsträger | AluminiumplättchenGraphitplättchenMagnethalterungKlebeetikett | Garn**Zusätzlich:**Elektronische Waage(Genauigkeit 0,01g) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ph** | **Magnetismus***Ausrichtung magnetischer Momente* | **Station 8** Seite 1 | Zeit: |
|  | **A**usrichtung |  |
| Wie entsteht ein Magnet?Wodurch verliert er seine Wirkung?**Arbeitsauftrag**Lies dir vor Beginn die Anweisungen auf der Rückseite gründlich durch.**Material** –––1 kleiner Stabmagnet1 Eisennagel1 Eisendraht1 Becherglas mit Wasser1 Miniamboss als Unterlage1 Hammer 1 Zange |
| Um einen Nagel zu magnetisieren musst du mehrmals (10 – 20 x) und immer in derselben Richtung mit einem Ende des Magneten über den Nagel streichen.49450 5 Version 01.00 Kopiervorlage © Cornelsen Experimenta |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ph** | **Magnetismus***Magnetische Eigenschaften von Stoffen* | **Station 7** Seite 2 |  |
|  | **S**toffe | Wie lässt sich Magnetismus wiegen? |
| **Checkliste*** Nulle die Waage.
* Setze den Neodymmagneten in die Magnethalterung ein. Mit der Magnethalterung kannst du den Neodymmagneten etwa 1 Millimeter mittig unter dem Graphitplättchen positionieren.
* Lies die Anzeige der Waage ab und notiere das Ergebnis im Check-Heft.
* Stell nun den Magnethalter mit Neodymmagnet vorsichtig an die Seite und lies erneut die Anzeige der Waage ab.
* Notiere auch dieses Ergebnis sowie deine Beobachtung im Check-Heft.
* Wiederhole das Experiment und ersetze dabei das Graphitplättchen durch das Aluminiumplättchen.
* Trage auch für Aluminium deine Ergebnisse in das Check-Heft ein.
 |
| 49450 5 Version 01.00 Kopiervorlage © Cornelsen Experimenta |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ph** | **Magnetismus***Ausrichtung magnetischer Momente* | **Station 8** Seite 2 |  |
|  | **A**usrichtung | Wie entsteht ein Magnet?Wodurch verliert er seine Wirkung? |
|  **Checkliste*** Magnetisiere den Nagel noch einmal.
* Erhitze den Nagel bis er glüht.
* Tauche den Nagel zum Abkühlen in das Wasser im Becherglas
* Prüfe mit dem Drahtstück, ob der Nagel noch magnetisiert ist.
* Nimm dir einen Nagel und magnetisiere ihn wie auf der Vorderseite beschrieben.
* Prüfe mit dem Drahtstück, ob der Nagel magnetisiert ist. Wird das Drahtstück vom Nagel angezogen?
* Schlage mit dem Hammer ca. 20-mal aufden Nagel – der Amboss dient als Unterlage!
* Prüfe mit dem Drahtstück erneut, ob der Nagel magnetisiert ist.

Achtung! Lass dir von deiner Lehrerin / deinem Lehrer den Umgang mit dem Brenner erklären..Vorsicht: Der Nagel wird sehr heiß. Verwende deshalb stets die Zange... |
| * Notiere zusammenfassend deine Beobachtungen im Check-Heft.

49450 5 Version 01.00 Kopiervorlage © Cornelsen Experimenta |